|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element | Control  ppb/tow | High *p*CO2  ppb/tow |  |
| Fe | 28950 | 403840 | **Group I** |
| Pb | 13 | 107 |
| Cu | 133 | 2239 |
| Co | 8.9 | 51 |
| Sr | 5180 | 9053 |
| Mn | 1629 | 5913 | **Group II** |
| Ba | 141 | 590 |
| Ni | 11 | 32 |
| Cr | 13 | 123 |
| Cd | 0.59 | 1.2 | **Group III** |
| Zn | 85 | 407 |
| As | 134 | 1608 |