|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Element | Controlppb/tow | High *p*CO2ppb/tow |  |
| Fe |  28950 |  403840 | **Group I**  |
| Pb |  13  | 107 |
| Cu |  133 |  2239 |
| Co |  8.9 |  51 |
| Sr |  5180 |  9053 |
| Mn |  1629 |  5913 | **Group II**  |
| Ba |  141 |  590  |
| Ni |  11 |  32  |
| Cr |  13  |  123 |
| Cd |  0.59  |  1.2 | **Group III**  |
| Zn |  85 |  407  |
| As | 134 |  1608  |