|  |
| --- |
| **Table S2.** Loadings of PC1 and PC2. |
|  | PC1 | PC2 |
| Diameter | 0.501 | 0.263 |
| Length  | 0.499 | -0.620 |  |  |  |  |  |  |
| Height | 0.507 | -0.305 |
| Width | 0.493 | 0.673 |
|  |