|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total length****(with scaffolds)** | **Contigs** | **N25** | **N50** | **Maximum contig length** | **QC pairs mapped to assembly** |
| Wombat | 686.7 Mbp | 723,167 | 21,575 bp | 2,451 bp | 693,555 bp | 76.5 – 84.9% |
| Koala | 305.2 Mbp | 292,692 | 24,061 bp | 2,611 bp | 951,760 bp | 87.2 – 90.4% |