|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Model | Sill | Range (m) | Nugget | Nugget/Sill ratio |
| pH | Periodic | 0.008 | 40 | 0.003 | 0.375 |
| ECa | Periodic | 2500 | 40 | 500 | 0.200 |
| WCb | Periodic | 250 | 73 | 10 | 0.04 |
| Cic | Periodic | 2.9 | 50 | 0.5 | 0.172 |
| Cod | Periodic | 28.6 | 55 | 0.8 | 0.028 |
| Clay | Periodic | 36 | 42.5 | 3 | 0.083 |
| Sand | Periodic | 75 | 42.5 | 20 | 0.267 |
| Silt | Periodic | 70 | 43 | 5 | 0.071 |