|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site | Wave height*H*0 (m) | Crushing depth*Hb*(m) | Run-up height*R*(m) | Boundary height*hc*(m) | *X*2.2(1 – *R*/*hc*) |
| SN | 0.250 | 0.37 | 0.25 | 3.0 | 0.75 |
| UK | 0.448 | 0.66 | 0.14 | 3.0 | 0.86 |
| TR | 1.38 | 2.0 | 0.66 | 4.2 | 0.68 |
| OR | 2.03 | 3.0 | 0.58 | 4.4 | 0.75 |