|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gradea | Cr | Cu | Cd | Pb | pH | DO |
| Ⅰ | 10 | 10 | 1 | 10 | 6.0-9.0 | 7.5  |
| Ⅱ | 50 | 1000 | 5 | 10 | 6.0-9.0 | 6.0  |
| Ⅲ | 50 | 1000 | 5 | 50 | 6.0-9.0 | 5.0  |
| Ⅳ | 50 | 1000 | 5 | 50 | 6.0-9.0 | 3.0  |
| Ⅴ | 100 | 1000 | 10 | 100 | 6.0-9.0 | 2.0  |
| a Chinese surface water standards (GB 3838-2002). |