| **Minute** | **Flow rate [µl]** | **% Eluent A (Milli-Q water+ 0.1% acetic acid)** | **% Eluent B (acetonitrile)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 300 | 98 | 2 |
| 1 | 300 | 98 | 2 |
| 2 | 300 | 80 | 20 |
| 16.5 | 300 | 0 | 100 |
| 19 | 300 | 0 | 100 |
| 19.1 | 300 | 98 | 2 |
| 25 | 300 | 98 | 2 |