|  |  |
| --- | --- |
| **HA Standards (kDa)** | **Retention time (min)** |
| 708 | 31.17 |
| 344 | 32.35 |
| 200 | 34.02 |
| 107 | 35.81 |
| 47.1 | 37.70 |
| 21.1 | 39.45 |
| 9.6 | 41.50 |
| 5.9 | 42.60 |