0.5 m2/s	5 m2/s	10 m2/s	20 m2/s	
5 m2/s	2.8e-10*	–	–	–	
10 m2/s	1.7e-15*	0.264	–	–	
20 m2/s	3.1e-13*	1.0	1.0	–	
50 m2/s	4.7e-7*	1.0	0.081	0.285