**Supplementary Data :**

**Table S1. Calibration of Superose 6 Increase 30x1cm 23ml column with globular MW markers**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MW (kDa)** | **Vol (ml)** |
| 1. | > 5000kDa | 8.35 |
| 2. | 1.340 | 11.25 |
| 3. | 880 | 12.6 |
| 4. | 670 | 12.79 |
| 5. | 440 | 14.31 |
| 6. | 134 | 15.87 |
| 7. | 67 | 17.2 |
| 8. | 32 | 18.76 |
| 9. | 13.7 | 21 |
| 10. | < 5kDa | 22.31 |