|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parameter** | **ESI pos** | **ESI neg** |
| Curtain gas [psi] | 45 | 45 |
| Collision gas | 8 | 8 |
| Ion spray voltage [kV] | 4300 | -4500 |
| Temperature [°C] | 500 | 500 |
| Ion source gas 1 [psi] | 40 | 40 |
| Ion source gas 2 [psi] | 45 | 45 |
| Entrance potential [V] | 10 | -10 |